## Trunk

1. Vytvorim si bridge.
2. Priradim si port do bridge.
3. Bridge -> VLAN -> + -> vyplnim podle obrazku:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. A screenshot of a computer

   Description automatically generatedNastavim u vytvoreneho bridge VLAN Filtering a necham v zakladu

## Access

1. Do bridge pridam port a nasledovne nastavim u VLAN PVID

A screenshot of a computer

Description automatically generated

## SVI

1. A screenshot of a computer

   Description automatically generatedPro vytvoreni SVI nejprve v Interfaces vytvorim VLAN:
2. SVI priradim adresu takto

A screenshot of a computer

Description automatically generated

## Bonding (Link aggregation)

<https://www.youtube.com/watch?v=LJDEsVSbRG0&ab_channel=MikroTik>

A person in a brown shirt

Description automatically generatedA computer screen shot of a computer code

Description automatically generated